****

**使 用 说 明 书**

**37颗15W调焦染色灯**

**（XY-600Z）**



注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

广州炫熠灯光设备有限公司

Guangzhou Xuanyi Lighting Co., Ltd

http://www.gzxianyou.com

**产品参数介绍：**

**■功率：450W**

**■电压：AC110-240V, 50/60Hz**

**■灯珠：4合1 LED(RGBW 15W)\* 37颗**

**■LED寿命： 60，000小时**

**■调焦：8-63度**

**■显示：LCD液晶显示，中英文可选，简易的显示操作**

**■色温：2700-8000K 可调节，8级色温调节**

**■调光：0-100%线性调节**

**■X/Y轴：450度/300度 自动精确位置**

**■频闪：可选频闪模式（32次/秒）**

**■电机：4个线性电机，2个3相电机**

**■控制模式：标准DMX512，自动，主从，声控模式**

**■通道：10/11/15/21/37通道模式**

**■结构：抗热塑料+抗压合金材料**

**■防护等级： IP20**

**■工作位置：任何安全工作位置**

**■尺寸：45\*39\*54 cm**

**■净重：11.5KG**

**通道模式1（37通道）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **通道序号** | **名称** | **数值** | **功能描述** |
| 1 | X轴 | 0-255 | X轴0-450度 |
| 2 | X轴微调 |  | X轴微调 |
| 3 | Y轴 | 0-255 | Y轴0-270度 |
| 4 | Y轴微调 | 0-255 | Y轴微调 |
| 5 | XY速度 | 0-255 | XY轴速度从快到慢 |
| 6 | 复位 | 0-139  140-149  180-189  200-209  210-255 | 预留  XY轴复位  调焦复位  整机复位  预留 |
| 7 | 圈1红色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 8 | 圈1红色16bit | 0-255 | 红色亮度微调 |
| 9 | 圈1绿色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 10 | 圈1绿色16bit | 0-255 | 绿色亮度微调 |
| 11 | 圈1蓝色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 12 | 圈1蓝色16bit | 0-255 | 蓝色亮度微调 |
| 13 | 圈1白色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 14 | 圈1白色16bit | 0-255 | 白色亮度微调 |
| 15 | 圈2红色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 16 | 圈2红色16bit | 0-255 | 红色亮度微调 |
| 17 | 圈2绿色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 18 | 圈2绿色16bit | 0-255 | 绿色亮度微调 |
| 19 | 圈2蓝色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 20 | 圈2蓝色16bit | 0-255 | 蓝色亮度微调 |
| 21 | 圈2白色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 22 | 圈2白色16bit | 0-255 | 白色亮度微调 |
| 23 | 圈3红色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 24 | 圈3红色16bit | 0-255 | 红色亮度微调 |
| 25 | 圈3绿色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 26 | 圈3绿色16bit | 0-255 | 绿色亮度微调 |
| 27 | 圈3蓝色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 28 | 圈3蓝色16bit | 0-255 | 蓝色亮度微调 |
| 29 | 圈3白色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 30 | 圈3白色16bit | 0-255 | 白色亮度微调 |
| 31 | CTC | 0-255 | 2700K-8000K |
| 32 | 颜色宏功能 | 0-255 | 内置颜色宏功能 |
| 33 | 放大 | 0-255 | 15-60度 |
| 34 | 放大微调 | 0-255 | 放大微调 |
| 35 | 频闪 | 0-255 | 频闪及圈孔效果 |
| 36 | 调光 | 0-255 | 总亮度0-100% |
| 37 | 调光微调 | 0-255 | 调光微调 |

**通道模式2（21通道）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **通道序号** | **名称** | **数值** | **功能描述** |
| 1 | X轴 | 0-255 | X轴0-450度 |
| 2 | X轴微调 |  | X轴微调 |
| 3 | Y轴 | 0-255 | Y轴0-270度 |
| 4 | Y轴微调 | 0-255 | Y轴微调 |
| 5 | XY速度 | 0-255 | XY轴速度从快到慢 |
| 6 | 复位 | 0-139  140-149  180-189  200-209  210-255 | 预留  XY轴复位  调焦复位  整机复位  预留 |
| 7 | 红色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 8 | 红色16bit | 0-255 | 红色亮度微调 |
| 9 | 绿色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 10 | 绿色16bit | 0-255 | 绿色亮度微调 |
| 11 | 蓝色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 12 | 蓝色16bit | 0-255 | 蓝色亮度微调 |
| 13 | 白色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 14 | 白色16bit | 0-255 | 白色亮度微调 |
| 15 | CTC | 0-255 | 2700K-8000K |
| 16 | 颜色宏功能 | 0-255 | 内置颜色宏功能 |
| 17 | 放大 | 0-255 | 15-60度 |
| 18 | 放大微调 |  | 放大微调 |
| 19 | 频闪 | 0-255 | 频闪及圈孔效果 |
| 20 | 调光 | 0-255 | 总亮度0-100% |
| 21 | 调光微调 | 0-255 | 调光微调 |

**售后服务：**

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.

1、本公司终生为客户提供技术咨询.

2、如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。

****

**扫一扫，关注我**

**广州炫熠灯光设备有限公司**

**Guangzhou XuanYi Lighting Co., Ltd**

公司地址： 广东省广州市花都区新华镇

大㘵龙海西路48号

公司电话：020-86408672

公司网址：[www.gzxianyou.com](http://www.gzxianyou.com)