****

**使 用 说 明 书**

**37颗15W蜂眼摇头灯**

**XY-K20**



注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

广州炫熠灯光设备有限公司

Guangzhou Xuanyi Lighting Co., Ltd

http://www.gzxianyou.com

**产品参数介绍：**

**■额定电压：AC110-240V, 50/60Hz**

**■功率：750W**

**■光源：LED** **37颗\*15W RGBW 四合一**

**■光源寿命：50000小时**

**■调焦：4°-60°电子变焦范围**

**效果：**

**■3种效果模式：数字化洗墙，光束，FX(万花筒效果)**

**■双向旋转前置透镜**

**■光束软化控制**

**■像素图案的宏指令可以增强控制效果**

**■0-100% 线性电子调光**

**■速度可调停止/频闪效果，瞬时灭灯**

**■专用的色温通道，白色的CT仿真2500-8000K，RGBW自动调整到灯CT仿真**

**■仿真钨丝灯泡**

**■慢频闪：1闪光/秒;高速频闪：25闪/秒**

**控制和编程:**

**■控制模式：DMX512和RDM控制，可支持以太网接口**

**■控制通道：21/35/132/169通道**

**■显示：彩色2.8寸触摸显示屏，中英文可随意切换**

**■水平/垂直分辨率：16位，调光分辨率：16位**

**■运动控制：矢量**

**■DMX信号连接：3和5针XLR输入和输出**

**结构:**

**■压铸铝+塑料盖**

**■通过三相步进电机移动:**

**■当偶然发生误动之后，水平和垂直可自动检索复位。**

**■水平：540°    垂直：270°**

**电子：**

**■可选装长寿命电池，自动充电**

**■预设颜色以及图形效果的宏指令**

**■复位功能可由一个中央控制器控制**

**■菜单驱动的内置自检功能**

**■电子检查每个参数，形成参数错误警报**

**■DMX 水平监控遍布每个通道**

**■自动内部数据传输诊断错误**

**通道模式：**

**21通道DMX512 模式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **通道序号** | **名称** | **数值** | **功能描述** |
| 1 | 红色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 2 | 红色微调 |  | 红色亮度微调 |
| 3 | 绿色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 4 | 绿色微调 | 0-255 | 绿色亮度微调 |
| 5 | 蓝色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 6 | 蓝色微调 | 0-255 | 蓝色亮度微调 |
| 7 | 白色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 8 | 白色微调 | 0-255 | 白色亮度微调 |
| 9 | CTO | 0-255 | 800K-2500K |
| 10 | 颜色宏功能 | 0-255 | 64种颜色效果 |
| 11 | 频闪 | 0-255 | 频闪0-100% |
| 12 | 调光 | 0-255 | 总亮度0-100% |
| 13 | 调光微调 | 0-255 | 总亮度微调 |
| 14 | X轴 | 0-255 | X轴0-540度 |
| 15 | X轴微调 | 0-255 | X轴微调 |
| 16 | Y轴 | 0-255 | Y轴0-270度 |
| 17 | Y轴微调 | 0-255 | Y轴微调 |
| 18 | ／ |  |  |
| 19 | 复位 | 0-255 | 灯具复位 |
| 20 | 放大 | 0-255 | 光束角4-60度 |
| 21 | 透镜旋转 | 0-255 | 透镜旋转 |

**35通道DMX512模式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **通道序号** | **名称** | **数值** | **功能描述** |
| 1 | 红色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 2 | 红色微调 |  | 红色亮度微调 |
| 3 | 绿色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 4 | 绿色微调 | 0-255 | 绿色亮度微调 |
| 5 | 蓝色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 6 | 蓝色微调 | 0-255 | 蓝色亮度微调 |
| 7 | 白色 | 0-255 | 亮度0-100% |
| 8 | 白色微调 | 0-255 | 白色亮度微调 |
| 9 | CTO | 0-255 | 800K-2500K |
| 10 | 颜色宏功能 | 0-255 | 64种颜色效果 |
| 11 | 频闪 | 0-255 | 频闪0-100% |
| 12 | 调光 | 0-255 | 总亮度0-100% |
| 13 | 调光微调 | 0-255 | 总亮度微调 |
| 14 | X轴 | 0-255 | X轴0-540度 |
| 15 | X轴微调 | 0-255 | X轴微调 |
| 16 | Y轴 | 0-255 | Y轴0-270度 |
| 17 | Y轴微调 | 0-255 | Y轴微调 |
| 18 | ／ |  |  |
| 19 | 复位 | 0-255 | 灯具复位 |
| 20 | 放大 | 0-255 | 光束角4-60度 |
| 21 | 透镜旋转 | 0-255 | 透镜盘旋转 |
| 22 | 内置图形 | 0-255 | 63种内置图形效果 |
| 23 | 内置图形速度 | 0-255 | 内置图形速度0-100% |
| 24 | 图形淡入淡出 | 0-255 | 图形淡入淡出效果 |
| 25 | 图形红色 | 0-255 | 图形红色0-100% |
| 26 | 图形绿色 | 0-255 | 图形绿色0-100% |
| 27 | 图形蓝色 | 0-255 | 图形蓝色0-100% |
| 28 | 图形白色 | 0-255 | 图形白色0-100% |
| 29 | 图形亮度 | 0-255 | 图形亮度0-100% |
| 30 | 背景亮度 | 0-255 | 背景亮度0-100% |
| 31 | 图形过渡 | 0-255 | 图形切换时过渡效果 |
| 32 | 图形曲线偏移 | 0-255 | 图形曲线偏移 |
| 33 | 前景频闪 | 0-255 | 前景频闪0-100% |
| 34 | 背景频闪 | 0-255 | 背景频闪0-100% |
| 35 | 背景模式 | 0-255 | 背景模式选择 |

**售后服务：**

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.

1、本公司终生为客户提供技术咨询.

2、如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。

****

**扫一扫，关注我**

**广州炫熠灯光设备有限公司**

**Guangzhou XuanYi Lighting Co., Ltd**

公司地址： 广东省广州市花都区新华镇

大㘵龙海西路48号

 公司电话：020-86408672

公司网址：[www.gzxianyou.com](http://www.gzxianyou.com)